[names]
2-0-37=Kühlschrank Schalter
2-0-49-4=Kühlschrank Leistung
2-0-50-0=Kühlschrank Verbrauch [kWh]
2-0-50-2=Kühlschrank Verbrauch [Wh]
2-0-112-1=Kühlschrank Config (Immer AN)
2-0-112-16=Kühlschrank Config (Zurück zu altem Status nach Stromausfall)
2-0-112-34=Kühlschrank Config (Reaktion auf Alarm)
2-0-112-35=Kühlschrank Config (Antwort auf Alarmmeldung)
2-0-112-39=Kühlschrank Config (Alarm Dauer)
2-0-112-40=Kühlschrank Config (Sofortiger Bericht über Stromverbrauch)
2-0-112-42=Kühlschrank Config (Änderung der Leistung zum Generieren eines Reports)
2-0-112-43=Kühlschrank Config (Regelmäßiges Senden eines Reports über die Stromaufnahme)
2-0-112-45=Kühlschrank Config (Automatisches Senden eines Reportes über Stromverbrauch bei Verbrauchsänderung)
2-0-112-47=Kühlschrank Config (Zeitinterval zum Senden eines Reportes ohne Änderung im Verbrauch)
2-0-112-49=Kühlschrank Config (Messen des Eigenstromverbrauches)
2-0-112-50=Kühlschrank Config (unterer Leistungsschwellwert)
2-0-112-51=Kühlschrank Config (oberer Leistungsschwellwert)
2-0-112-52=Kühlschrank Config (Aktion bei Erreichen des definierten Schwellwertes (Parameter 50/51))
2-0-112-60=Kühlschrank Config (Leistungsschwellwert für violettes Blinken)
2-0-112-61=Kühlschrank Config (LED Ring Farbe im Einschaltzustand)
2-0-112-62=Kühlschrank Config (LED Ring Farbe im Ausschaltzustand)
2-0-112-63=Kühlschrank Config (LED Ring Farbe bei Z-Wave Alarmmeldungen)
2-0-112-70=Kühlschrank Config (Überlastabschaltung)